|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Параметри** | **Автомобільний** | **Кар’єрний** | **Залізничний** |
| Об’єм перевезень | 27-180 тис.тон | 40 тис.тон/год | 150-300 тис.тон/год |
| Довжина транспортування | 3-4 км | 3-20 км | 2-3 км |
| Продуктивність | До 25 млн т/год в рік | 20 млн т/год | 25 млн т/год в рік і більше |
| Викиди газів | Окиси вуглецю,  вуглеводнів,  Оксидів азоту,  оксид сірки,сажа | Відсутні | окис вуглецю, окис і двоокис азоту, різні вуглеводні, сірчистий ангідрид, сажа |
| Глибина кар’єра | 250-390 м | Від 150 м | 400-500 м |
| Доля транспорту в транспортній роботі | 65,8 % | 16,5% | 17,7 % |
| Швидкість | 15-60 м/с | 6-12 м/с | До 20 м/с |
|  |  |  |  |

Порівняння техніко-економічних показників автомобільного, конвеєрного та залізничного транспорту

  