Павленко Максим Олегович ІЕЕ, ОБ-11

6x5x4

6/0.02=300

300-1=299

299\*20=5980

3000/120=25

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва переділу | Одн. Виміру | Кількість | | | |
| За рік | За добу | За зміну | За год |
| 1 | Поступання блоків на розбилювання | м3 | 3000 | 11.5 | 5.8 | 1.0 |
| 2 | Вихід розпилених плит =0.8 в т.ч. товщиною 20 мм | м2 | 149500  119600 | 575  460 | 287.5  230 | 47.9  38.3 |
| 3 | Поступає на поліровку в т.ч. 20мм | м2 | 119600 | 460 | 230 | 38.3 |
| 4 | Вихід полірованих плит =0.85 в т.ч. 20мм | м2 | 101660 | 391 | 195.5 | 32.6 |
| 5 | Поступає на окантовку в т.ч. 20мм | м2 | 101660 | 391 | 195.5 | 32.6 |
| 6 | Вихід окантованих плит=0.95 в т.ч. 20мм | м2 | 96577 | 371.45 | 185.7 | 30.95 |
| 7 | Поступає на склад готової продукції в т.ч розпилювання, шліфовка, поліровка, окантовка. | м2 | 96577 | 371.45 | 185.7 | 30.95 |

5980\*25=149500